Château de Grand Geroldseck

Chronique Photo Commentée

Chantier 2023

Mur d’enceinte Est et Nord-Est

Raymond Ripp

Le parement extérieur du mur d’enceinte Est-NordEst s'est écroulé dans la nuit de lundi à mardi 18 mai 2021.

Sur cette photo datée du 18 mars 2021, en couleur non grisée, la partie qui s'est écroulée.

Environ 46 pierres sont tombées.

On voit clairement que toute la partie ventrue présentait déjà une fissure par rapport au reste.

C’est ce qu'on a découvert le 19 mai au matin, le parement manquant et les pierres au pied du mur.

Nous avons pu mesurer tous les blocs

et reporter ces mesures sur une photo prise avant l’écroulement.

… transmis par l’architecte à l’entreprise Rauscher

Les blocs d’angle à double bossage à 70° sont par miracle restés en place. Ils ont été déposés lors des travaux d’urgence et de sécurisation en juillet à l’aide d’une nacelle par l’entreprise Rauscher.

Extraits du DOE de Pierre Dufour : La restauration du dispositif d’entrée du château du Grand Geroldseck poursuit deux objectifs - assurer en premier lieu la consolidation, la conservation et la restauration des structures constitutives du dispositif d’entrée et de l’enceinte située au niveau du mur de courtine Nord Est. … - assurer en second lieu une lecture plus claire de ce secteur stratégique pour le château (voir Dossier des Ouvrages Exécutés de l’architecte Pierre Dufour du 24/02/2024 et de l’entreprise Rauscher 2023 Phase II)

Nous renvoyons à ces dossiers et aux nombreux reportages photos ainsi qu’à tous les documents disponibles sur demande à Raymond Ripp. Nous nous intéresserons ici surtout à la plus-value apportée par les bénévoles sur ce chantier.

Préparation du terrain, abattage des arbres

Afin de dégager la vue nous avons abattu tous les arbres proches (sauf un qui sera coupé fin 2024) .

… Et surtout arraché les souches.

Non sans mal car il faut souvent plusieurs jours à 3 personnes pour arriver à couper les racines.

La souche ci-dessous n’a heureusement pas trop pénétré le mur d’enceinte et reposait essentiellement sur le rocher.

l

La base du mur d’enceinte est maintenant bien visible.

Terrassement à l’extérieur pour la plateforme pour l’échafaudage.

Dégagement du talus adossé au parement intérieur, récupération des blocs à bossage.

Pour l’état de lieux concernant cette zone voir le photorama 20210601_BitcheEtatDesLieux

Dans le coin Nord-Est de la courtine ont été élevés deux murs perpendiculaires avec des blocs à bossage provenant certainement du donjon.
Ces murs sont en fait un empilement irrégulier de blocs sans maçonnerie ni respect de l'horizontale, et sans parement intérieur. Ils délimitent un espace de stockage de 3m sur 9m où ont été entreposées pêle-mêle des pierres de toutes formes. (voir les chroniques photo commentées Thionville et Talus Bitche

Suite au sondage réalisé par la DRAC et les MH en juillet 2021 constatant que le parement intérieur du mur d’enceinte était sain il a été convenu que nous pourrions décaisser tout le talus. Cela nous a permis de récupérer les blocs à bossage et surtout de mettre à jour le parement intérieur qui présentait bien une base saine mais dont les assises supérieures étaient très mal en point voire absentes.

La réfection du parement intérieur n’ayant pas été incluse dans les devis nous avons nous même réalisé la restauration du mur en engageant une course contre la montre pour en faire le maximum avant que les ouvriers de la société Rauscher ne finissent la parement extérieur et le rocaillage.

Nous avons également pu entreprendre la restauration du mur Est et, profitant de l’échafaudage, avons réussi à faire la jonction à l’extérieur sous le rocher entre la partie restaurée par l’entreprise Rauscher et la courtine surplombant l’entrée restaurée par nos soins de 2014 à 2018.

C’est ce que nous décrivons ci-après.

Le mur d’enceinte Est, Rocherde Mutzig, Col de Saverne et Bitche

Avant – après : la végétation avait complètement envahi le dessus du mur d’enceinte Est. Les grosses racines avait fragilisé le mur, on voit bien sur cette photo le ventre qui a provoqué l’écroulement du parement extérieur en mai 2021. Le « col » entre le rocher et le mur à droite était aussi bien

Restauration du mur d’enceinte Est sous le rocher